无线调频发射系统要求
1、 标准3U机柜
2、 电源：市电—AC---150---240---50HZ----200W
3、 调制频偏：75KHZ（100％）
4、 频率稳定度：1.5*0.00001
5、 频率响应：40---15000HZ  正负1DB
6、 中文操作界面
7、 天线形式：丁字形半波振天线
8、 馈线电压：12KV
9、 霹雷器配套使用
10、 DVD24位，192赫兹
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