考场设备采购清单
	序号
	名称
	数量
	参数要求
	价格（元）
	备注

	1
	屏蔽器
	80个
	产品通过:国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测认证、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测认证、中国疾病预防控制中心检测认证、北京市质量监督检验员检测认证、产品符合电磁环境控制限值（GB8072-2014）的检测，并具有国家级检测报告。
1、设备可有效屏蔽CDMA800，CDMA2000，PHS，TD-SCDMA，GSM900，EGSM900、GSM-R、GSM1800M，GSM900、GSM1800M、WCDMA、TD-LTE等全部2G\3G\4G手机信号，2.4G Wifi无线网络信号及与手机嫁接的无线隐形耳机、骨传导耳机、数传工具等作弊信号。天线内置、体积小、重量轻、即插即用。2、采用ACG主动时频闸控技术，通过对IBPC工作信道的有效控制，可实现仅对目标考场屏蔽区域信号进行控制，对考场外没有干扰，更不会干扰到基站正常工作。仅屏蔽发射基站的下行频率而不影响上行频率。并可以进行有效的手动干预屏蔽器的工作范围与工作功率。3、产品符合国家疾病预防控制中心相关标准，采用绿色节能一体化设计，采用绿色环保的可回收塑料外壳，低功耗节能设计，严格控制的发射电磁场强度低于国家标准，对人体无任何影响。4、采用ACT（Active Cooling Technology）及PCT（Passive Cooling Technolgy）联合的散热方式，保障长时间连续稳定工作。
	
	原有37个须中标单位回收折价置换所投的新型产品

	2
	隐形耳机探测器
	14个
	基本功能：探测无线隐形语音作弊工具、无线作弊设备、隐形耳机；集成考场无线调度终端功能，可实现考场中的无声调度，被动探测，无电磁辐射，对人体无害；全贴片IC电路设计,功耗极低,待机超长；智能芯片内嵌智能信号分析处理软件,探测及时准确；固件支持软件升级,适应未来探测需要；多级信号增益放大,微弱信号俘获灵敏；独特近距信号处理电路,密集人群精确定位无误；高音质监听信号输出,支持录音取证；多级强度指示,支持振动、静音两种报警提示；人性化薄膜微触式设备面板设计,操控简单,示意明确,方向感强；可根据需求制定考场无线内部调度系统；系统开机自动检测，确保功能正常。
#技术指标：探测对象：各类无线隐形语音作弊工具、无线作弊设备、隐形耳机；探测范围：探测半径R=3~18m；定位精度：R=10~30厘米；供电电源：2节AAA电池（7号电池）；方向辨别：＜±13°；信号指示：LED分级指示；信号指示颜色：3种（兰/黄/红）；工作电流：＜50mA；待机时长：6-8小时连续监测；重量：小于300克；增益级别：4级；工作温度：-10℃~50℃；工作湿度：＜80%；
	
	[bookmark: _GoBack]原有9个须中标单位回收折价置换所投的新型产品

	3
	金属探测器
	58
	功能要点：1、红色LED显示：当探测到金属时，发光指示；2、声音报警：当探测到金属时，蜂鸣器报警；3、降敏按钮：按下时，能使探测器对金属的探测灵敏度降低约50％；4、耳机插孔：在探测结果只须使用者本人知道的情况下，可用选配耳机插入此插孔；5、震动报警：当现场不方便进行声音报警或佩戴耳机时，选择震动报警。6、产品设计精良，设备抗互干扰远高于国标要求：多台设备相隔0.3M，同时使用，均正常工作，无误报警。能对隐形耳机、无线电发射接收装置、常用手机对讲机等通讯装置进行探测。绿色环保推广产品。中国正式注册商标品牌，产品通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测认证、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测认证。有明确清晰的产品标识和说明，适于考场应用。【标准化考场组合国家专利产品】国家A级产品。
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