兰州职业技术学院校内采购招标文件
兰职采2016- 001号

一、招标内容：

根据兰州职业技术学院院长办公会议纪要[2015]13号文件精神，受机电工程系的委托，对机电实训中心铆焊车间动力系统改造项目采用公开招标方式进行招标，欢迎依法在中华人民共和国注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力提供货物及服务，并能提供及时完善后期服务保障的投标人前来投标。
具体需求如下：
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	电缆
	120*3+70*2
	米
	183
	　

	
	95*3+50*2
	米
	216
	　

	
	35*3+16*2
	米
	46
	　

	
	16*3+10*2
	米
	59
	　

	配电柜
	800*1600*400
	台
	8
	　

	
	600*1200*370
	台
	1
	　

	配电室增加空开
	CDM1-300A
	台
	4
	　

	
	DI47-63
	台
	1
	　

	配电柜横担
	　
	根
	4
	　

	线鼻子
	120
	个
	36
	　

	
	95
	个
	48
	　

	
	70
	个
	14
	　

	
	50
	个
	32
	　

	
	35
	个
	19
	　

	
	16
	个
	24
	　

	
	10
	个
	12
	　

	镀锌穿线管
	80*2.5*6
	根
	3
	　

	镀锌管弯头
	80
	个
	6
	　

	PVC穿线管
	60*3.8
	根
	35
	　

	PVC管接
	60
	个
	20
	　

	PVC弯头
	60
	个
	14
	　

	角铁
	30*30*5
	根
	2
	　

	U型卡
	80
	个
	9
	　

	波纹管
	　
	米
	12
	　

	商混水泥
	　
	方
	6
	　

	杂项
	包括连接螺丝、绝缘胶布等、运输费　

	橡胶板
	10
	平方米
	40
	　

	租脚手架
	　
	天
	30
	　

	电缆沟开挖机回填
	150*300
	米
	120
	　

	设计费
	　
	　
	　
	5000元


招标时间：2016年1月8日10时。
招标地点：兰州职业技术学院
二、招标要求

1、投标方将投标书制好后，密封并加盖企业公章，标书一经签收不得索回。

2、本项目标书制好之后，请于2016年1月8日9时前送兰州职业技术学院，地点：兰州市安宁区刘沙公路37号。

联系人：邵珠杰        
3、投标单位若对招标邀请函有疑问需要澄清，应于2016年1月8日前向招标联系人提出，联系人将以书面形式（或口头）解答。

4、招标方不给予投标人资料制作费等任何补偿，无论中标与否投标人的所有资料均不退还。

三、投标单位资质要求： 
1、投标单位各类证书齐全。
2、投标企业具备国家甲级资质。
四、投标书的编制：

1、投标书应包括投标报价表。

2、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件、法人代表授权书及其他有关资格和资信证明文件（复印件加盖单位公章）。

3、合同及售后服务条款。

4、投标报价密封，开标会时拆开；其他资料不密封，开标会前进行资质预审，验证其真实性。
五、招标方承诺：
中标原则：竞争性磋商。
在整个招标过程中，招标方坚持公平、公正、公开的原则，但招标方无任何义务向投标方公开招标过程及解释未中标原因。

六、其它

1、标书未密封、字迹模糊，辨认不清或投标方未加盖企业公章的，视为无效。

2、中标方在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，招标方有权取消其中标资格，所产生的一切责任由此投标方负责。

3、中标方在接到中标通知后，必须在10天内签订合同，否则视为弃权。

4、监督部门：兰州职业技术学院 纪检监察室，电话：
5、本标书解释权属兰州职业技术学院。
发标单位:兰州职业技术学院
2016年1月4日
