2017年兰州职业技术学院竞赛月
“物流技能大赛”竞赛规程
一、竞赛目的

物流业在互联网+、中国智造与工业4.0等影响下，传统物流正向现代物流体系转型。为了适应物流业对人才的需求，培养新型的高素质技术技能型物流人才，竞赛以现代物流企业作业流程为背景，通过竞赛综合考察学生对物流仓储管理信息系统与常见物流设施设备的使用与操作能力，培养学生职业技能、职业精神；以及安全、文明生产等方面的职业素养。
二、竞赛内容

竞赛由物流条码制作与打印、仓储作业及叉车技能的使用三部分组成。
	序号
	内 容
	说 明

	1
	物流条码制作
	利用条码设计软件制作指定格式的商品条码并打印，同时规范地贴于纸箱上。

	2
	仓储作业
	利用物流仓储管理信息系统、手持终端、手动托盘搬运车、半自动堆高车等仓储物流设施设备完成指定商品的入库作业和出库作业。

	3
	叉车技能
	驾驶叉车按照规定完成托盘货物的移库作业。


三、参赛对象
物流管理专业二年级全体学生。
四、竞赛形式
此次竞赛由初赛和决赛两个阶段组成。

1. 初赛阶段：在综合物流实训课程中完成。每班选出10名学生，两班共20名学生参加决赛。
2. 决赛阶段：入围决赛学生每两人一组，组队完成竞赛内容，根据竞赛得分确定最终名次。
五、比赛时间与地点

1. 初赛阶段：2017年4月——5月上旬，物流实训中心

2. 决赛阶段：2017年5月25日下午，物流实训中心
六、比赛内容及扣分规则

参赛学生按照竞赛内容完成竞赛内容。
比赛满分为100分，根据附表中所列细则对学生竞赛过程中各项操作的不规范动作进行扣分，完成所有内容后计算得分。
七、奖项设置

竞赛设一等奖、二等奖和三等奖，比例分别为该项目决赛人数的5%、10%、15%。。
附件1. 兰州职业技术学院物流技能竞赛扣分表

附件2. 兰州职业技术学院物流技能竞赛场地示意图

附件1

	兰州职业技术学院
物流技能大赛扣分表

	选手姓名：
	
	

	序号
	项目
	内容
	扣分说明
	分值
	扣分次数
	扣分

	1
	条形码制作、打印与粘贴
	制作指定格式的条形码
	①条形码格式不正确
	1
	　
	　

	
	
	
	②条形码内容不完整
	1
	　
	　

	
	
	
	③条形码位置不整齐
	1
	　
	　

	
	
	
	④条码打印机未设置撕去
	1
	　
	　

	
	
	
	⑤条形码粘贴不在纸箱的上面及两个侧面的明显位置
	1
	　
	　

	2
	入库订单信息录入
	准备录入订单信息内容，并打印入库单
	①计划单号、客户名称、入库日期和货物单号录入有误
	1
	　
	　

	
	
	
	②未打印入库单
	1
	　
	　

	3
	货物组托
	根据货物尺寸合理完成组托
	①组托不合理
	3
	　
	　

	
	
	
	②出现以下违规操作：搬运设备移动时扫描条码，
货物跌落，货物倒置，多箱搬运，货物单边超出50mm，托盘在地板拖行，脚踩托盘，人工搬运有货托盘
	0.5
	　
	　

	4
	安全操作
	安全地完成物流设施设备的操作
	①进入托盘高架区、驾驶叉车未佩戴安全帽。
	2
	　
	　

	
	
	
	②佩戴安全帽不牢固。
	1
	　
	　

	5
	规范操作
	规范地完成物流设施设备的操作
	①设备使用后未放回原位。
	1
	　
	　

	6
	手动托盘搬运车的操作与使用
	设备检查
	①未检查液压缸是否泄露
	1
	　
	　

	
	
	
	②未检查滑轮装置是否有效
	1
	　
	　

	
	
	利用手动托盘搬运车搬运托盘货物
	①操作时，手动托盘搬运车碰撞托盘、货架等设施设备（按发生次数计）
	0.5
	　
	　

	
	
	
	②货叉未全部插入托盘
	1
	　
	　

	
	
	
	③不熟悉升降控制手柄的使用
	1
	　
	　

	
	
	
	④搬运托盘货物时，升降控制手柄未放置于空挡
	1
	　
	　

	
	
	
	⑤托盘货物入库位不整齐
	1
	　
	　

	7
	堆高车的操作与使用
	检查液压缸与滑轮装置
	①未检查液压缸是否泄露
	1
	　
	　

	
	
	
	②未检查滑轮装置是否有效
	1
	　
	　

	
	
	使用堆高车插取托盘货物
	①操作时，手动托盘搬运车碰撞托盘、货架等其他设施设备（按发生次数计）
	0.5
	　
	　

	
	
	
	②货叉未全部插入托盘
	1
	　
	　

	
	
	
	③堆高车货叉垂直插取货物时未制动
	1
	　
	　

	8
	叉车的驾驶与操作
	叉车检查
	①驾驶叉车前未对轮胎、门架、仪表盘检查
	0.5
	　
	　

	
	
	叉车行驶时货叉离地距离
	①叉车在行驶时，货叉离地距离不在20cm-40cm之间（在同一区域只计数1次）
	1
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制动使用不当
	①制动过过程出现拖痕（按次数记）
	5
	　
	　

	
	
	叉车碰撞边线杆
	①撞到边线杆
	1
	　
	　

	
	
	叉车与其他设备设施发生刮蹭或碰撞
	①叉车与其他设备设施发生刮蹭或碰撞，包括托盘、货物、货架等（按发生次数计数）
	0.5
	　
	　

	
	
	未按规范插取货物
	未按取货八步：驶进货位、垂直门架、调整叉高、进叉取货、微提货叉、后倾门架、驶离货位、调整叉高要求进行叉取货物（以上步骤少做一步计数1次，顺序不正确只计数1次）
	0.5
	　
	　

	
	
	未按规范卸载货物
	①未按卸载八步：驶进货位、垂直门架、调整叉高、进车对位、落叉卸货、退车抽叉、后倾门架、调整叉高进行卸载货物（以上步骤少做一步计数1次，顺序不正确只计数1次）
	0.5
	　
	　

	
	
	轮胎离地
	叉车行驶中出现轮胎离地（按发生次数计数）
	5
	　
	　

	
	
	货物掉落
	①货物掉落（按货物掉落的箱数计数）
	3
	　
	　

	
	
	叉取货物失败
	①叉取货物未能一次成功（按调整次数计数）
	0.5
	　
	　

	
	
	托盘入位不整齐
	①托盘入位不整齐
	1
	　
	　

	
	
	出入货位调整次数
	①出入货位调整次数（按发生次数计数）
	0.5
	　
	　

	
	
	行驶中升降货叉
	①叉车行驶中升降货叉
	1
	　
	　

	
	
	叉车未停在指定区域内
	①入库停车时，叉车超出定位线
	0.5
	　
	　

	
	
	危险或不规范动作（普通）
	①本表没有定义的一般扣分事项（普通级）
	1
	　
	　

	
	
	危险或不规范动作（严重）
	①本表没有定义的扣分严重事项，必要时可以终止比赛。（严重级）
	5
	　
	　

	
	
	未按规范停车下车
	①减速停车，门架回位，车轮回正，拉紧驻车制动，方向开关回位，关闭电锁，切断总电源规范下车（以上步骤少做一步计数1次，顺序不正确只计数1次）
	0.5
	　
	　

	9
	操作效率
	在20分钟内完成以上操作
	①每超过30秒
	0.5
	　
	　

	扣 分 小 计
	　

	             最 终 得 分 
	　

	
	
	
	
	
	
	

	考核教师签字：
	日期：
	
	
	


附件2. 兰州职业技术学院物流技能大赛场地示意图
[image: image1.png]PR— m
cxnn

Hyzwerrre

=

1 TRENE

@ @ 2= 5 .

o900
e




.

[image: image2.png]e

reeers





